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Водонагреватель
TWH 5L	TWH 10L









[image: ]


ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
Guangzhou Sunmile Electrical&Mechanical Manufacturing Corp.Ltd. No.8, Yunzhan Rd., Yunpu lndustrial Zone, Luogang District, Guangzhou, Guangdong, China



ВНИМАНИЕ:
!	Полностью прочитайте данную инструкцию, прежде чем подключать устройство к водоснабжению или электросети.
!	Неправильная установка и/или эксплуатация ведут к аннулированию гарантии и могут привести к порче оборудования.
!	Устройство необходимо заземлить, чтобы не допустить удара электрическим током и травм оператора.
!	Убедитесь, что переключатель ВКЛ/ВЫКЛ находится в выключенном положении, прежде чем подключать устройство к электросети.

Установка:
1. Поставьте нагреватель на твёрдую ровную термостойкую невоспламеняемую поверхность вблизи электророзетки и водоснабжения.
НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ В ЭТО ВРЕМЯ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ.

Схема водопроводного подключения 
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2. Сформируйте 3 витка из медной трубки с внешним диаметром ¼” или гибкого шланга для высокого давления (в комплект не входит) и присоедините к водопроводу с холодной водой. Витки позволяют легко перемещать водонагреватель для чистки и обслуживания. Промойте струёй воды.
Рекомендуется установить на соединении запорный клапан и фильтр для воды.
3. Присоедините к соединению водоснабжения впускной патрубок, расположенный в задней части нагревателя. При затягивании соединения удерживайте впускной патрубок ключом.
Примечание: водонагреватель предназначен для работы с водоснабжением с давлением от 30 до 80 фунтов/кв.дюйм. Если давление воды превышает 80 фунтов/кв.дюйм, рекомендуется установить редуктор давления, чтобы снизить давление до 50 фунтов/кв.дюйм. Для установки менее 25 футов (762 см), используйте медную трубку с внешним диаметром 1/4”. Для установки более 25 футов (762 см) используйте медную трубку с внешним диаметром 3/8” и адаптер для соединения, если это необходимо.
4. Включите подачу воды.
5. Убедитесь, что на впуске нет утечек. Затяните фитинги, если необходимо.

Подключение к электросети:
6. Убедитесь, что выключатель ВКЛ/ВЫКЛ в задней части устройства выключен (опущен вниз).
7. Присоедините штепсель к подходящей электросети, параметры которой указаны на паспортной табличке. Загорится зелёный индикатор спереди, указывая, что машина подключена к электричеству.

ВНИМАНИЕ: убедитесь, что у электросети правильные характеристики, прежде чем подключать к ней кабель питания. Невыполнение этого указания аннулирует гарантию и может привести к травме или ущербу.

Залив воды и проверка:
8. После подключения к электропитанию, прибор начнёт заливать воду. Когда вода достигнет нужного уровня, он автоматически остановится.
9. Переключите выключатель в задней части машины в положение ВКЛ.
10. Дождитесь нагревания воды до нужной температуры. Для этого нужно примерно 20 минут. Когда жёлтый индикатор погаснет, то вода достигла нужной температуры и прибор готов к использованию.
(Не рекомендуется наливать воду из водонагревателя до того, как погаснет жёлтый индикатор).
Примечание: вследствие расширения воды при нагреве во время первого запуска, избыток воды может вытечь из крана.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1. Поверните выключатель в положение ВКЛ.
2. Подождите примерно 20 минут, чтобы прибор нагрел воду. По достижении нужной температуры жёлтый индикатор погаснет.
3. Когда жёлтый индикатор погаснет, водонагреватель готов к использованию.
4. Поставьте пустую чашку или контейнер под кран и потяните рукоятку крана на себя. Налив, сколько нужно, отпустите рукоятку.
[bookmark: _GoBack]Примечание: после первоначального нагрева горячую воду можно налить в любое время. 
Осторожно: Вода из крана льётся ОЧЕНЬ ГОРЯЧАЯ! Будьте осторожны, наливая воду.
Обратите внимание: рекомендуется переключать выключатель в положение ВЫКЛ, когда прибор не используется, на ночь или при долгом перерыве в использовании.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА
ВНИМАНИЕ: НЕВЫПОЛНЕНИЕ ДАННЫХ ИНСТРУКЦИЙ ПО ЧИСТКЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛОМКЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ И АННУЛИРОВАНИЮ ГАРАНТИИ.  
ОСТОРОЖНО: ПЕРЕД ЧИСТКОЙ ПОСТАВЬТЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В ПОЛОЖЕНИЕ ВЫКЛ., ВЫТАЩИТЕ ШНУР ИЗ РОЗЕТКИ И ДАЙТЕ ОСТЫТЬ.
ОСТОРОЖНО: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АБРАЗИВНЫЕ ИЛИ АГРЕССИВНЫЕ ЧИСТЯЩИЕ ВЕЩЕСТВА – ОНИ МОГУТ ПОВРЕДИТЬ ПОВЕРХНОСТЬ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ.
ОСТОРОЖНО: ЧИСТКУ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ РАЗРЕШАЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ТОЛЬКО ЛИЦАМ, ОБУЧЕННЫМ И КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ В ОБЛАСТИ РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ.
При необходимости почистите детали из нержавеющей стали мягким неабразивным чистящим средством для нержавеющей стали. Остальные поверхности можно протереть мягкой влажной тканью или мягким жидким моющим средством.
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